Для тех, кто качает MMC ASA впервые - надо будет выполнить немного больше операций:
1) Местом для закачивания лучше выбирать место "постоянной прописки в дальнейшем", например, диск C:;
2) После скачивания создайте на диске С: каталог "caps MMC ASA" и разархивируйте туда файл. После проделанных выше операций должно получиться С:\caps MMC ASA\ASA\M00;
3) Если Вы устанавливаете все архивы, то будут образованы папки M00, M50, М60 и M80;
4) Из папки "asa_crk" скопируйте файл ASAMAIN.INI в папку C:\WINDOWS;
5) Запустите файл реестра из папки asa_crk\asa_crk - согласитесь с добавлением информации из него в реестр (MMC.REG - для 32-х разрядной вынды, Mmc_X64.reg - для 64-х разрядной) ;
Далее действия рассмотрим на примере MMC ASA Europe:
6) Зайдите в папку С:\caps MMC ASA\ASA\M60\PROG и отправьте на рабочий стол ярлык с файла ASA.EXE;
7) На вновь созданом ярлыке - правой кнопкой мыши - свойства - ОБЬЕКТ: дописать в конце строки через пробел M60 - обозначение основной папки с программой (должно быть так: С:\caps MMC ASA\ASA\M60\PROG\ASA.exe M60);
8) Переименовать ярлык на "MMC ASA Europe";
9) Последовательно повторите действия по п.6-8 в отношении ASA.exe в папках M00, M50 и M80, переименовывая
ярлыки на "MMC ASA Japan", "MMC ASA North America" и "MMC ASA General Export" соответственно.

Если сделано все по описанию, и, установленая программа при запуске ругается, сделайте следующее:
а) Когда программа все-же запустится вверху слева File-Setup в окне Direcrory of user settigs сделайте, чтобы было
С:\caps MMC ASA\ASA\M60\Users - OK (выйдите из Setup)
б) выйдите из программы
в) Попробуйте опять запустить программу.

9) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!